16路五百萬混合式錄放影機

機

HB-ATR562HN-H
 



[bookmark: _Hlk1046930][bookmark: _Hlk1047729][image: ]▸ 影像壓縮格式: H.264/H.265
▸ 支援16路影像8M/5M/4M/1080P/720P AHD / TVI / CVI / WD1輸入
▸ 可增加8路 IP攝影機輸入/NVR模式最大可切換成16CH IP輸入
▸ 面板具錄影/網路/電源提示燈號
▸ 支援多組帳號密碼層級與權限管理功能
▸ 支援USB2.0 / USB3.0備份或網路備份
▸ 具滑鼠控制OSD/PTZ等功能
▸ 監看及回放攝影機名稱可自訂
▸ 支援4G手機監看推播功能(Android/iPhone/iPad)
▸ 支援智能分析:智慧動檢/區域入侵/越線/位移偵測
▸ 支援瀏覽器Google Chrome/Edge，中控軟體遠端管理設定
電器產品規格[image: ]                       產品規格如變動將不另行通知
	產品型號
	HB-ATR562HN-H

	即時顯示速度
	4K@15fps / 5MP@20fps ; 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1@30 fps/ IPC 5MP@30fps

	錄影張數
	8MP Lite: 8fps ; 5MP Lite @10 fps / 4MP Lite / 1080P@15 fps /
1080P Lite /720P/WD1(960x480)@30 fps 每路單獨調整錄影張數及畫質/主碼流

	畫面顯示
	1／4／6 / 8 / 9／13 / 16 / 25分割畫面、跳台、多段數位放大

	錄影設定
	自動與手動雙模式切換，錄影類型: 全時 / 位移 / 警報 / 智能錄影 

	重播回放功能
	可依事件/時間/多分割數重播回放  

	重播回放速度
	快轉 / 倒帶 : x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32

	重播回放數
	主機端 : 16  / 遠端 : 8

	OSD顯示功能
	頻道名稱 / 時間格式

	螢幕輸出
	CVBS (Spot)x 1 ／VGA x1 (1920x1080) ／HDMI x1(3840x2160)

	影像輸入
	16CH輸入 (4種模式可混插) + 8CH網路攝影機輸入

	聲音輸入/輸出
	外接式聲音輸入或同軸帶聲 16組 / 聲音輸出 1組

	警報輸入/輸出
	警報輸入 16組 / 警報輸出4組

	位移偵測
	支援4區位移偵測 / 8段靈敏度可調

	RS-485/422功能
	可控制PTZ及連接控制鍵盤控制主機

	儲存
	可內裝2顆3.5吋SATA介面硬碟(單顆支援16TB)，E-SATA x 1

	網路介面
	RJ45 1000Mbps x 1

	網路協定
	TCP/IP/PPPoE/DHCP/DNS/DDNS/UPnP/HTTP/HTTPS/802.1x

	電源
	DC12V 4A /  耗電量15W(不含硬碟)

	工作溫度
	-10℃～50℃

	尺寸
	380(寬) mm x 270(深) mm x 45(高)mm
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