**2百萬畫素快速球型網路攝影機**

**機**

**HB-IP8612SR-33**

**
▸ 採用H.265+/ H.264/ MJPEG壓縮格式並支援三碼流設計**

**▸ 內建高亮度LED紅外線,有效照射距離150米
▸ 支援IE/Chrome/Edge瀏覽器 及CMS中控軟體方便管理
▸ 內建SD卡槽位,最大支援256G錄影**

**▸ ICR雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白
▸ 支援本機端與網路端儲存,回放,備份,等功能
▸ 支援2D及3D降噪功能**

**▸ 具智能功能:越線,跨界,異常等**

電器產品規格 **規格如變動將不另行通知**

|  |  |
| --- | --- |
| **產品型號** | HB-IP8612SR-33 |
| **系統** | NTSC／PAL（依地區選用） |
| **感光元件** | 1/2.8”CMOS |
| **光學自動變焦鏡頭** | 光學33倍: 4.5~148.5mm F1.5~F4.0 |
| **最低照度** | 0.001Lux（F/1.5）0 Lux IR/ON |
| **解析度** | 1920 x 1080  |
| **寬動態** | 120dB |
| **串流** | 1920 x 1080 @30fps1280 x 720 @30fps720 x 576@30fps |
| **圖像設置** | 飽和度/亮度/對比/銳利度 |
| **畫質** | VBR / CBR可調 |
| **白平衡控制** | TTL自動追蹤白平衡（2500∘K～9500∘K） |
| **電子快門** | 1～1/100,000秒 |
| **背光補償/強光抑制** | 支援 |
| **位移偵測 /鏡射及翻轉** | 支援 |
| **旋轉角度 / 預設點** | 水平360° 及 垂直-15°~ 90° / 1024個 |
| **旋轉速度 / 預設點時間** | 0.1 度/秒~200 度/秒 ; 120秒~1800秒(停留時間) |
| **聲音** | 支援1組聲音輸入與輸出 |
| **接口** | 支援2組警報輸入1組警報輸出 / 支援1組RS485 |
| **RJ45 / 網路協定** | UDP， IPv4， IPv6， DHCP， NTP， RTSP， RTP， RTCP， PPPoE， DDNS， SMTP， FTP， 802.1x， SNMP， UPnP， RTMP， HTTP， HTTPs， QoS |
| **電源** | DC24V / POE / (MAX功耗25W) |
| **重量** | 3.3Kg |
| **鋁合金外殼** | IP66 |
| **工作溫度** | -40℃～65℃ |
| **尺寸** | 220(直徑) mm x 370(高) mm |

