**4路NVR數位錄放影機**

**機**

**HB-DH304B1H**

**▸ 影像壓縮格式: H.264/H.265  
▸ 具有中文圖形化GUI操作介面   
▸ 支援800萬畫素網路攝影機  
▸ 面板具錄影/網路/電源提示燈號  
▸ 支援多組帳號密碼層級與權限管理功能  
▸ 支援2組USB2.0備份或網路備份  
▸ 具1組雙向語音功能**

**▸ 支援加入DVR異地備援  
▸ 監看及回放攝影機名稱可自訂  
▸ 支援4G手機監看推播功能(Android/iPhone/iPad)**

**▸ 支援智能分析:區域入侵/越線/位移偵測  
▸ 支援瀏覽器Google Chrome/Edge，中控軟體遠端管理設定**

電器產品規格 **產品規格如變動將不另行通知**

|  |  |
| --- | --- |
| **產品型號** | HB-DH304B1H |
| **錄影張數** | 4CH: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P @30fps  每路單獨調整錄影張數及畫質/主碼流: 512kb～1Mb /子碼流:128kb～1024kb |
| **畫面顯示** | 1 / 4分割畫面、跳台、多段數位放大 |
| **錄影設定** | 自動與手動雙模式切換，錄影類型: 全時 / 位移 / 警報 / 智能錄影 |
| **重播回放功能** | 可依事件/時間/多分割數重播回放 |
| **重播回放速度** | 快轉 / 倒帶 : x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 |
| **重播回放數** | 主機端 : 4 / 遠端 : 4 |
| **重播回放解析度** | 1CH 8MP / 4CH 1080P |
| **OSD顯示功能** | 頻道名稱 / 時間格式 |
| **螢幕輸出** | VGA (1920x1080) x 1 / HDMI(3840x2160) x 1 |
| **影像輸入** | 支援4CH網路攝影機影像訊號輸入 |
| **聲音輸入/輸出** | 外接式聲音輸入 1組 / 聲音輸出 1組 |
| **位移偵測** | 支援4區位移偵測 / 8段靈敏度可調 |
| **備份** | USB2.0備份 / 網路遠端備份 / 中控軟體備份 |
| **儲存** | 可內裝1顆3.5吋SATA介面硬碟(單顆支援8TB) |
| **網路介面** | RJ45 1000Mbps x 1 |
| **網路協定** | TCP/IP/PPPoE/DHCP/DNS/DDNS/UPnP/HTTP/HTTPS/802.1x |
| **電源** | DC12V 1.5A / 耗電量10W(不含硬碟) |
| **重量** | 1.2Kg(不含硬碟) |
| **工作溫度** | -10℃～50℃ |
| **尺寸** | 300(寬) mm x 250(深) mm x 45(高)mm |

