**HB-DHIQ50232NVR**

**32路NVR數位錄放影機**

**機**

**▸ 影像壓縮格式: H.264/H.265  
▸ 具有中文圖形化GUI操作介面   
▸ 支援12MP畫素網路攝影機  
▸ 面板具錄影/網路/電源提示燈號  
▸ 支援多組帳號密碼層級與權限管理功能  
▸ 支援2組USB2.0 / USB3.0備份或網路備份  
▸ 具1組雙向語音功能   
▸ 監看及回放攝影機名稱可自訂  
▸ 支援4G手機監看推播功能(Android/iPhone/iPad)**

**▸ 支援智能分析:人臉檢測/車牌檢測/區域入侵/越線/位移偵測等多種分析  
▸ 支援瀏覽器Google Chrome/Edge，中控軟體遠端管理設定**

電器產品規格 **產品規格如變動將不另行通知**

|  |  |
| --- | --- |
| **產品型號** | HB-DHIQ50232NVR |
| **錄影張數** | 32CH: 12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P  每路單獨調整錄影張數及畫質/主碼流: 512kb～1Mb |
| **畫面顯示** | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 32分割畫面、跳台、多段數位放大 |
| **錄影設定** | 自動與手動雙模式切換，錄影類型: 全時 / 位移 / 警報 / 智能錄影 |
| **重播回放功能** | 可依事件/時間/多分割數重播回放 |
| **重播回放速度** | 快轉 / 倒帶 : x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 |
| **重播回放數** | 主機端 : 16 / 遠端 : 16 |
| **重播回放解析度** | 2CH 12MP / 2CH 8MP / 6CH 4MP / 12CH 1080P / 16CH 720P |
| **OSD顯示功能** | 頻道名稱 / 時間格式 |
| **螢幕輸出** | VGA (1920x1080) x 1 / HDMI(3840x2160) x 1 |
| **影像輸入** | 支援32CH網路攝影機影像訊號輸入 |
| **聲音輸入/輸出** | 外接式聲音輸入 1組 / 聲音輸出 1組 / 雙向語音 |
| **位移偵測** | 支援4區位移偵測 / 多段靈敏度可調 |
| **智能** | 人臉檢測,車輛檢測,入侵,越界,人流統計,溫度檢測,智能交通 |
| **車牌檢測** | 最多25000張車輛照片 |
| **儲存** | 可內裝2顆3.5吋SATA介面硬碟(單顆支援16TB) / 支援Raid 1 |
| **RS485** | 支援 |
| **網路介面** | RJ45 1000Mbps x 2 |
| **報警輸入輸出** | 8組輸入 / 2組輸出 |
| **網路協定** | TCP/IP/PPPoE/DHCP/DNS/DDNS/UPnP/HTTP/HTTPS/SNMP/SMTP/Onvif |
| **電源** | DC12V / 耗電量12W(不含硬碟) |
| **工作溫度** | -10℃～55℃ |
| **尺寸** | 380(寬) mm x 315(深) mm x 53(高)mm |

